**Мастер отделочных строительных работ**

*Задания на производственную практику для группы 31*

*Мастер отделочных строительных работ*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27.04.2020 | Шлифование поверхностей механизированным способом, грунтовка, окраска поверхностей краскопультом. | https://youtu.be/qvHOnAnss-k |
| 28.04.2020 | Шлифование поверхностей механизированным способом, грунтовка, окраска поверхностей краскопультом. | https://youtu.be/pPvUvGKzIEU |
| 29.04.2020 | Очистка, сглаживание, подмазка отдельных мест, расшивка трещин, вырезка сучков на деревянной поверхности. Подготовка поверхности к оклейке обоями. | https://youtu.be/i86CqcD0eI4  https://youtu.be/BbD2Vi8KlXA |
| 30.04.2020 | Очистка, сглаживание, подмазка отдельных мест, расшивка трещин, вырезка сучков на деревянной поверхности. Подготовка поверхности к оклейке обоями. | <https://youtu.be/Ns9k3AoDte4>  https://youtu.be/UFRWPNoIlmg |
| *Тесты* | 1. Из скольких операций состоит высококачественная клеевая окраска?   А) из 14 операций  Б) из 8 операций  В) из 5 операций  Г) из 1 операции   1. Для окраски чего применяют поливинилацетатные водоэмульсионные краски?   А) окон  Б) пола  В) штукатурки  Г) стен   1. Чем разводят краску для грунтования над шпаклевкой?   А) водой  Б) оливой  В) керосином  Г) ацетоном   1. Время высыхания шпаклевки при окраске полов?   А) 12 часов  Б) не менее суток  В) двое суток  Г) трое суток   1. Как наносится краска на профилированные поверхности?   А) вдоль  Б) поперек  В) кругами  Г) квадратом   1. Лаки на основе битума и асфальта используют для окраски?   А) металлических конструкций  Б) внутренних и наружных окрасок  В) деревянных конструкций  Г) штукатурки   1. Как используют краски эмалевые алкидностирольные?   А) с целью защиты от воздействия агрессивных сред  Б) по хорошо выдержанным бетонным и железобетонным поверхностям  В) по фундаментом  Г) по крыше   1. Что применяют в качестве связующего с алюминиевой пудрой?   А) олифа  Б) битумный лак  В) кузбасслак  Г) вода   1. Что добавляют в лак в качестве отвердителя?   А) 7 % раствор солярной кислоты  Б) ксилолитовый раствор  В) уксус  Г) ацетон   1. Для чего используют нанесение жидкой мастики?   А) для пола  Б) для подмазки отдельных мест  В) для штукатурки  Г) для кровли   1. С чего начинают окраску оштукатуренной поверхности?   А) смачивают водой из краскопульта  Б) огрунтовывают поверхность  В) левкаса  Г) нанесения лака   1. Для окраски каких поверхностей применяют цементные краски?   А) кирпичных  Б) деревянных  В) твердоволокнистых  Г) метала   1. Срок высыхания лака?   А) 2-3 часа  Б) 4 часа  В) 8 часов  Г) 14 часов   1. Что вводят в силикатные краски для придания водоотталкивающих свойств?   А) гидрофобные жидкие добавки  Б) микроасбест  В) клей  Г) ацетон   1. При неоднородной фактуре поверхности перед окрашиванием необходимо?   А) огрунтовать 5% лаком  Б) шпатлевка толщиной не более 0,5мм  В) клей  Г) штукатурка | |