**Мастер отделочных строительных работ**

*Задания на производственную практику для группы 31*

*Мастер отделочных строительных работ*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27.04.2020 | Шлифование поверхностей механизированным способом, грунтовка, окраска поверхностей краскопультом. | https://youtu.be/qvHOnAnss-k |
| 28.04.2020 | Шлифование поверхностей механизированным способом, грунтовка, окраска поверхностей краскопультом. | https://youtu.be/pPvUvGKzIEU |
| 29.04.2020 |  Очистка, сглаживание, подмазка отдельных мест, расшивка трещин, вырезка сучков на деревянной поверхности. Подготовка поверхности к оклейке обоями. | https://youtu.be/i86CqcD0eI4https://youtu.be/BbD2Vi8KlXA |
| 30.04.2020 | Очистка, сглаживание, подмазка отдельных мест, расшивка трещин, вырезка сучков на деревянной поверхности. Подготовка поверхности к оклейке обоями. | <https://youtu.be/Ns9k3AoDte4>https://youtu.be/UFRWPNoIlmg |
| *Тесты* | 1. Из скольких операций состоит высококачественная клеевая окраска?

А) из 14 операцийБ) из 8 операцийВ) из 5 операцийГ) из 1 операции1. Для окраски чего применяют поливинилацетатные водоэмульсионные краски?

А) оконБ) полаВ) штукатуркиГ) стен1. Чем разводят краску для грунтования над шпаклевкой?

А) водойБ) оливойВ) керосиномГ) ацетоном1. Время высыхания шпаклевки при окраске полов?

А) 12 часовБ) не менее сутокВ) двое сутокГ) трое суток1. Как наносится краска на профилированные поверхности?

А) вдольБ) поперекВ) кругамиГ) квадратом1. Лаки на основе битума и асфальта используют для окраски?

А) металлических конструкцийБ) внутренних и наружных окрасокВ) деревянных конструкцийГ) штукатурки1. Как используют краски эмалевые алкидностирольные?

А) с целью защиты от воздействия агрессивных средБ) по хорошо выдержанным бетонным и железобетонным поверхностямВ) по фундаментомГ) по крыше1. Что применяют в качестве связующего с алюминиевой пудрой?

А) олифаБ) битумный лакВ) кузбасслакГ) вода1. Что добавляют в лак в качестве отвердителя?

А) 7 % раствор солярной кислотыБ) ксилолитовый растворВ) уксусГ) ацетон1. Для чего используют нанесение жидкой мастики?

А) для полаБ) для подмазки отдельных местВ) для штукатуркиГ) для кровли1. С чего начинают окраску оштукатуренной поверхности?

А) смачивают водой из краскопультаБ) огрунтовывают поверхностьВ) левкасаГ) нанесения лака1. Для окраски каких поверхностей применяют цементные краски?

А) кирпичныхБ) деревянныхВ) твердоволокнистыхГ) метала1. Срок высыхания лака?

А) 2-3 часаБ) 4 часаВ) 8 часовГ) 14 часов1. Что вводят в силикатные краски для придания водоотталкивающих свойств?

А) гидрофобные жидкие добавкиБ) микроасбестВ) клейГ) ацетон1. При неоднородной фактуре поверхности перед окрашиванием необходимо?

А) огрунтовать 5% лакомБ) шпатлевка толщиной не более 0,5ммВ) клейГ) штукатурка |