**Мастер отделочных строительных работ**

**Мастер производственного обучения Митрофанова С.Н**

*Задания на учебную практику. 21 группа*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01.06.2020 | Оштукатуривание заглушек, отливов, железнение поверхностей штукатурки. | https://youtu.be/kg5HYCbgdFk |
| 02.06.2020 | Оштукатуривание заглушек, отливов, железнение поверхностей штукатурки. | https://youtu.be/BtPGBqvUI1s |
| 03.06.2020 | Оштукатуривание заглушек, отливов, железнение поверхностей штукатурки. | https://youtu.be/L1DO\_GMI6lU |
| 04.06.2020 | Вытягивание прямолинейных и криволинейных тяг отделка углов | https://youtu.be/46zewdaqZUk |
| 05.06.2020 | Вытягивание прямолинейных и криволинейных тяг отделка углов | https://youtu.be/hzmdYL5XylA |

**Задание 1**

**Дополните предложение***(форма ответа: цифра вопроса – слово)*

При отделке здания приходится выполнять работу на высоте, при этом для размещения материалов и рабочих делают вспомогательные устройства - …., …..

**Задание 2**

**Установите последовательность***(форма ответа: цифра вопроса, буква- операция)*

Выполнения операций подготовки кирпичной поверхности под оштукатуривание

|  |  |
| --- | --- |
| А | Очистить рабочее место от строительного мусора |
| Б | Очистить поверхность металлической щеткой |
| В | Смочить поверхность водой |
| Г | Выбрать швы кирпичной кладки от раствора на глубину 10 мм |

**Задание 3**

**Выберите***(форма ответа: цифра вопроса, буква, слово)*

 Инструменты, которые применяются для провешивания стен отвесом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| А | штукатурная лопатка |  |
| Б | шнур |  |
| В | отвес |  |
| Г | сокол |  |
| Д | гвозди |  |

**Задание 4**

**Выберите правильный ответ** *(форма ответа: цифра вопроса, буква, слово)*

Первый слой любого штукатурного намета называется

|  |  |
| --- | --- |
| А | Обрызг |
| Б | Накрывка |
| В | Грунт |

**Задание 5**

**Выберите правильный ответ** *(форма ответа: цифра вопроса, буква, слово)*

Намазывание штукатурного раствора можно выполнять следующими инструментами:

|  |  |
| --- | --- |
| А | Штукатурная лопатка |
| Б | Гладилка |
| В | Полутерок |
| Г | Сокол |

**Задание 6**

**Выберите и подчеркните  нужное по смыслу слово**

При нанесении раствора на стены ящик с раствором устанавливают на расстоянии 1 метр от *(проема, стены).*

**Задание 7**

**Вставьте пропущенные слова.***(форма ответа: цифра вопроса – слово)*

…….. – наружный угол в местах сопряжения (примыкания) двух стен.

**Задание 9**

**Выберите верные утверждения***(форма ответа: цифра вопроса, буква, слово)*

А Ручки всех инструментов рекомендуется хорошо зачищать и покрывать на один – два раза олифой.

Б После работы инструмент осматривают и убирают на хранение в шкаф.

В Работать инструментом с неправильно насаженной ручкой можно, но осторожно.